Техническое задание на информационное оформление дополнительного офиса «Западный обход» по адресу: г. Краснодар, ул. Кудухова, 1.  

1. Необходимо изготовить и смонтировать интернет киоск в соответствии с представленным описанием работ и материалов.
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Цвет ЛДСП должен соответствовать цвету мебели в офисе (цвет будет сообщен дополнительно).

Из оргстекла ZENOCRYL Opaque, литое, толщина 3 мм, ZO327 синий изготовить знак «информация» габаритным размером 20х20 см. Знак установить на задней стенке киоска над монитором на прозрачный скотч.
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 В комплектацию интернет киоска добавить:
1.планку из ЛДСП под столешницей (закрывает обзор зоны, в которой выполняется коммутация). Ширина планки соответствует ширине столешницы. Высота 10 см.;
2.в столешнице и заднем щите из ЛДСП 16 мм. должны быть фрезерованные, со стороны стены отверстия и каналы для прокладки кабелей для подключения монитора. В столешнице отверстие закрывается пластиковой накладкой. В заднем щите отверстие делается за монитором.

Монтаж интернет киоска осуществляться к стене (стена ГКЛ 12 мм.), все крепления должны быть скрыты. 

При проведении монтажных работ необходимо также установить и подключить оборудование (оборудование предоставляет Заказчик приемопередаточным документом с указанием количества и инвентарных номеров).

Перечень оборудования для ознакомления:

· монитор диагональю 19 – 20. На задней стенке отверстия для крепления к рамке 100х100 мм.

· клавиатура проводная черного цвета.

· мышь проводная черного цвета.

· тонкий клиент (wyse, размер 175 x 125 x 35 мм) 
При монтаже оборудования  необходимо обеспечить доступ к разъемам монитора и тонкого клиента. 
2. Необходимо изготовить и смонтировать световую брендовую точку в соответствии с эскизом.
Все элементы объемные световые. В том числе белые элементы логотипа.           
Высота борта - 5 см.

Эскиз брендовой точки.
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3. Необходимо изготовить и установить указанные ниже таблички. Макеты делает исполнитель и согласовывает их с заказчиком.
1.Табличка учрежденческая, режим работы из оргстекла 8 мм. 60х40 см.(вертикально) углы скругленные. Применяется лазерная резка (торец должен быть глянцевый прозрачный). Текст наносится уф-печатью с внутренней стороны, затем с внутренней стороны накатывается синяя пленка RAL 5005 -1 шт.

2.Табличка точно такая же (крепится с обратной стороны витража (чтобы закрыть заднюю часть первой таблички)) - 1 шт.

3.Табличка шрифтом Брайля. Размер 400х200 мм. (горизонтально). Технология,  материалы и способ крепления соответствуют табличке №1, но текст наносится с внешней стороны. Нанесение текста должно соответствовать ГОСТу -1 шт.

4.Табличка такая же, как и №3, но без надписей (чтобы прикрыть обратную стороны таблички 3) -1 шт.
Крепление указанных табличек к стене (стеклянный витраж) осуществляется при помощи двустороннего скотча

Текст табличек будет предоставлен дополнительно.
Таблички из литого акрилового стекла толщиной 3 мм, RAL 5005.

Изображение - резка из пленки Oracal белой матовой.

1. Табличка 300х100 мм. служебное помещение 4 шт. (углы скруглённые).
2. Табличка 300х100 мм. касса  -2 шт. (углы скруглённые).
3. Табличка 300х100 мм. Ветераны ВОВ обслуживаются вне очереди – 1 шт. (углы скруглённые).
4. Табличка 300х100 мм. операционный директор 1 шт. (углы скруглённые).
5. Табличка 300х100 мм. переговорная 1 шт. (углы скруглённые)
Все таблички крепятся на двусторонний скотч.
6. Стенд на 2 кармана вертикально (основа ПВХ 5 мм.) 840х260 мм. белый фон, в верху на синем фоне (шириной 10 см. слово ИНФОРМАЦИЯ) -2 шт.
7. Подвесная табличка на декоративных держателях ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 800х200 мм. углы скругленные – 1 шт.
8. Подвесная табличка на декоративных держателях ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ 800х200 мм. углы скругленные – 1 шт.
Размещение табличек согласно схеме (будет предоставлена дополнительно).

Шрифт Stem, начертание – medium. 
4. Необходимо изготовить и смонтировать вывеску согласно эскизу и описанию.
Эскиз вывески.
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Макет с размерами.
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Крепление вывески на фасад осуществляется через единый металлокаркас (профильная труба 15х15х1,5 мм. окрашенная в цвет фасада).

Все элементы логотипа – световые. Крепятся так, чтобы крепеж максимально не был виден сквозь логотип.

Лицевая часть буквы должна изготавливаться из синего оргстекла 3 мм. с фрезеровкой на станке ЧПУ (так же по периметру буквы в оргстекле присутствует выборка под борт). Шрифт - Stem, начертание – medium.

     Борт изготавливается из окрашенной в синий цвет алюминиевой ленты толщиной 0,8 мм, высота борта 60 мм.

     Задняя часть буквы выполнена из ПВХ-пластика 8 мм. На задней части буквы закреплены светодиодные кластеры.

     Крышка буквы изготавливаются путем склейки бортов с лицевой частью. Склейка также должна включать дополнительную проклейку (проливку) клеем COSMO SL-660.210 (или аналогом, но характеристиками не ниже указанного). 

     Светотехника – использовать светотехнику на выбор INFINITI LITE, ELF.  Необходимо использовать любые линейки светотехники этих производителей, но это должны быть кластеры, модули с показателем пыле-, влаго- защищённости не ниже IP 63. Питающий элемент светотехники, а именно блоки питания на 12V, должны быть с показателем пыле-, влаго- защищённости не ниже IP 63. Линейку светотехники подрядчик выбирает сам. Провод для прокладки проводки цепи 12V должен использоваться сечением не ниже 1,0 и с учетом длины вывески и места установки блоков питания. 

     Провода должны соответствовать требованиям ГОСТ и быть проложены в гофре, устойчивой к солнечному свету, морозу и влаге. Все соединения 220Вт, должны быть осуществлены в распределительных электрокоробках, с показателем пыле-, влаго- защищённости не ниже IP 63. Все соединения 12V, блоки питания 12v, не располагающиеся внутри световых букв, так же должны быть осуществлены в распределительных электрокоробках.

          «Монетка» (элемент логотипа золотого цвета) изготавливается из пленки ORACAL серии 8500 цвет 091.

Гарантия на результат работ 3 года с момента подписания акта выполненных работ. На блок питания – 1 год. В случае выхода из строя световой или питающей части вывески, подрядчик должен устранить поломку за свой счет (на элемент, замененный либо отремонтированный в период гарантии должна действовать новая гарантия с момента осуществления ремонта (замены) элемента).

Срок выполнения работ до 25.09.2026 г. По согласованию с Заказчиком, работы могут быть выполнены досрочно. 

Условия оплаты – постоплата, безналичный расчет (рос. руб.). 
